{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":127,"n_cols":6,"rows_kept":127,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","排污口名称","主要责任主体","存在问题","整治措施","整治完成情况"]
[1,"连云港市东海县青湖镇西五河村桥南500米石安河西岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[2,"连云港市东海县青湖镇西五河大桥南600米石安河东岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[3,"连云港市东海县青湖镇石安河西岸东五河大桥以西250米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[4,"连云港市东海县青湖镇东五河桥北200米石安河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[5,"连云港市东海县青湖镇东丁旺村党群服务中心东北侧约600米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[6,"连云港市东海县青湖镇尚庄村党群服务中心北侧约500米乌龙河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[7,"连云港市东海县青湖镇东丁旺村党群服务中心东北侧约800米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[8,"连云港市东海县青湖镇尚庄村党群服务中心西北侧约500米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","大中型灌区排口未按照规定设置标识牌；化学需氧量80.9mg/L（超标0.62倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[9,"连云港市东海县黄川镇和平中路跨乌龙河大桥西侧约50米乌龙河南岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[10,"连云港市东海县黄川镇和平中路夸乌龙河大桥西侧约5米乌龙河南岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[11,"连云港市东海县黄川镇和平中路桥西侧约20米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[12,"连云港市东海县青湖镇尚庄村党群服务中心东北侧约900米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[13,"连云港市东海县青湖镇和平路西侧约400米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[14,"连云港市东海县黄川镇集瑞园农业园西北侧约200米沭南灌区大型灌区排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[15,"连云港市东海县黄川镇大窑桥东侧约10米北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[16,"连云港市东海县黄川镇大窑桥西侧约10米北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[17,"连云港市东海县黄川镇大窑桥西侧约10米乌龙河南岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","大中型灌区排口未按照要求设置标识牌；化学需氧量浓度50.7mg/L（超标0.922倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[18,"连云港市东海县黄川镇前湾桥西侧约10米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[19,"连云港市东海县黄川镇新联村委会西南侧约1千米鲁兰河北岸沭新渠灌区大型灌区排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[20,"连云港市东海县黄川镇七里沟生态西侧约400米乌龙河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[21,"连云港市东海县黄川镇前湾村前湾小学南侧约2千米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口（1号）","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[22,"连云港市东海县白塔埠镇大董荡村村委会西南800米马河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[23,"连云港市东海县黄川镇七里沟生态园东北侧约200米乌龙河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[24,"连云港市东海县白塔埠镇小倪墩村委会南800米马河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[25,"连云港市东海县白塔埠镇小倪墩村委会南1000米马河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[26,"连云港市东海县白塔埠镇小倪墩村委会南9000米马河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[27,"连云港市东海县黄川镇时湖村党群服务中心西南侧约700米乌龙河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[28,"连云港市东海县黄川镇时湖村党群服务中心西南侧约600米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[29,"连云港市东海县白塔埠镇马河石平线桥东侧100米北岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[30,"连云港市东海县白塔埠镇石平线跨马河大桥西侧10米马河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[31,"连云港市东海县白塔埠镇马河石平线桥西侧50米南岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[32,"连云港市东海县白塔埠镇石平线跨马河大桥西侧10米马河南岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[33,"连云港市东海县白塔埠镇太平洋石英有限公司东500米马河南岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[34,"连云港市东海县青湖镇石安河西岸东五河大桥以西100米石安河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","大中型灌区排口未按照要求设置标识牌；化学需氧量浓度1750mg/L（超标34倍）、氨氮浓度381mg/L（超标46.63倍）、总氮浓度415mg/L（超标26.67倍）、总磷浓度40.3mg/L（超标79.6倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[35,"连云港市东海县青湖镇东五河大桥以东200米石安河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[36,"连云港市东海县白塔埠镇黄平线西侧耀恒不锈钢门厂北侧约600米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口（1号）","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[37,"连云港市东海县黄川镇S267路东侧约600米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[38,"连云港市东海县白塔埠镇黄平线西侧耀恒不锈钢门厂北侧约600米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口（2号）","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[39,"连云港市东海县青湖镇杰航平价超市北300米石安河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[40,"连云港市东海县黄川镇演马路西侧约200米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[41,"连云港市东海县晏圩村初级卫生保健室东南约1000米马河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[42,"连云港市东海县青湖镇王小刚种植园东南400米石安河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌；总磷浓度为1.622mg/L（超标2.24倍）超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[43,"连云港市东海县黄川镇金川路西侧约10米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[44,"连云港市东海县青湖镇王小刚种植园东侧500米石安河西岸大中型灌区排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[45,"连云港市东海县青湖镇青湖中心小学西200米石安河西岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[46,"连云港市东海县黄川镇金川大道跨乌龙河桥东侧约50米乌龙河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[47,"连云港市东海县青湖镇青盛小区西300米石安河西岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[48,"连云港市东海县白塔埠镇后营村黄平线鲁兰河大桥西侧300米鲁兰河南岸沭南灌区入河排口","连云港市东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[49,"连云港市东海县白塔埠镇机场公路北约400米马河南岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[50,"连云港市东海县黄川镇张桥村党群服务中心东北侧约600米乌龙河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[51,"连云港市东海县白塔埠镇黄平线鲁兰河大桥西侧约1200米鲁兰河南岸沭南灌区入河排口","连云港市东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[52,"连云港市东海县白塔埠镇石平线埠后大桥西侧约1.5公里沭南灌区入河排口","连云港市东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌；总磷浓度为0.571mg/L（超标0.14倍）、总氮浓度为15.9mg/L（超标0.06倍）、氨氮浓度为8.48mg/L（超标0.06倍）超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[53,"连云港市东海县青湖镇小鲍庄石安河桥北700米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[54,"连云港市东海县青湖镇青湖小学西北500米石安河西岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[55,"连云港市东海县白塔埠镇石平线鲁兰河大桥西侧约200米鲁兰河南岸沭南灌区入河排口","连云港市东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[56,"连云港市东海县青湖镇青湖小学西500米石安河西岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[57,"连云港市东海县演马村委会东500米桃李桥西北侧乌龙河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌；总磷浓度为2.85mg/L（超标4.70倍）超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响，排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[58,"连云港市东海县黄川镇S267路埠后大桥东侧约150米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[59,"连云港市东海县青湖镇朱咀堰桥东南1公里石安河南岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[60,"连云港市东海县青湖镇青湖中学西北500米石安河南岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[61,"连云港市东海县青湖镇朱嘴堰桥东南侧约700米石安河南岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[62,"连云港市东海县青湖镇朱嘴堰桥东南侧约600米石安河南岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[63,"连云港市东海县黄川镇演马村委会南侧约200米乌龙河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[64,"连云港市东海县黄川镇演马村委会西南侧约200米乌龙河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[65,"连云港市东海县青湖镇朱咀雁桥西约100米石安河西岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[66,"连云港市东海县黄川镇谢春高种植家庭农场东南侧约800米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[67,"连云港市东海县黄川镇谢春高种植家庭农场东南侧约750米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[68,"连云港市东海县黄川镇谢春高种植家庭农场南侧约800米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[69,"连云港市东海县青湖镇朱咀雁桥西北约500米石安河西侧沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[70,"连云港市东海县黄川镇谢春高种植家庭农场南侧约810米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[71,"连云港市东海县青湖镇泉沟村村委会东南450米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[72,"连云港市东海县青湖镇泉沟村村委会东南400米石安河西岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[73,"连云港市东海县黄川镇S267路埠后大桥东侧约30米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[74,"连云港市东海县青湖镇泉沟村村委会东南300米石安河西岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[75,"连云港市东海县黄川镇河套村委会南约1公里沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌；排污口破损，排污通道杂草、淤泥、砖石堵塞","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。\n对排污口门及通道进行清掏，确保排水畅通","已完成"]
[76,"连云港市东海县黄川镇上河套村委会南约1公里张庄大沟排水涵闸处沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[77,"连云港市东海县青湖镇时泉沟村村委会东北1000米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按规定设置标识牌；化学需氧量浓度为52.1mg/L（超标0.04倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[78,"连云港市东海县青湖镇北辰村村委会南1公里鲁兰河北岸尚庄大沟排水闸处沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[79,"连云港市东海县青湖镇北辰村村委会南约1公里沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[80,"连云港市东海县青湖镇小屯村村委会南侧约1.5公里鲁兰河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[81,"连云港市东海县青湖镇小屯幼儿园东南约800米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[82,"连云港市东海县石梁河镇华瑞希望小学东南400米沭南灌区入河排口","东海县石梁河镇人民政府","未按规定设置标识牌；总磷浓度为0.634mg/L（超标0.27倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。","已完成"]
[83,"连云港市东海县黄川镇董马桥西侧约10米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[84,"连云港市东海县黄川镇李岭村党群服务中心东侧约500米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[85,"连云港市东海县黄川镇李岭村党群服务中心西南约600米沭南大型灌区排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[86,"连云港市东海县石梁河镇石梁河水库管理站西南侧100米水电站沭南灌区入河排口","东海县石梁河镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[87,"连云港市东海县石梁河镇石梁河水库南泄洪闸西北侧30米中大型灌区排口","东海县石梁河镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[88,"连云港市东海县黄川镇瓜安村党群服务中心东南侧约800米沭南灌区大型灌区排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[89,"连云港市东海县石梁河镇石梁河村委会西北侧500米沭南灌区入河排口","东海县石梁河镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[90,"连云港市东海县青湖镇王小刚种植园东南500米石安河南岸大中型灌区排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[91,"连云港市东海县青湖镇东岭桥西侧约200米磨山河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[92,"连云港市东海县青湖镇东岭桥东侧约400米磨山河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[93,"连云港市东海县石梁河镇葛沟小学北800米石梁河水库南岸沭南灌区入河排口","东海县石梁河镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[94,"连云港市东海县石梁河镇贾庄小学东北侧800米石梁河南岸沭南灌区入河排口","东海县石梁河镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[95,"连云港市东海县青湖镇青盛小区西200米石安河东岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌；闸口门处大量杂草丛生","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。\n对涵闸口门进行水草清理，确保排水畅通。","已完成"]
[96,"连云港市东海县青湖镇聚龙湾小区南300米沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[97,"连云港市东海县青湖镇香江花园西南400米石安河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[98,"连云港市东海县青湖镇青湖中学西北450米石安河北岸沭南灌区入河排口","东海县青湖镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[99,"连云港市东海县白塔埠镇山北头村维利超市北500米沭新河西岸沭南灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[100,"连云港市东海县黄川镇西埠桥西侧约10米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[101,"连云港市东海县黄川镇西埠桥西侧约500米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[102,"连云港市东海县黄川镇西埠桥西侧约600米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[103,"连云港市东海县黄川镇西埠桥东侧约300米沭南灌区入河排口","东海县黄川镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[104,"连云港市东海县石梁河镇前代大桥西侧约400米南岸沭南灌区入河排口","东海县石梁河镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[105,"连云港市东海县石梁河镇袁湖百货超市西北400米沭南灌区入河排口","东海县石梁河镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[106,"连云港市东海县白塔埠镇机场路桥南侧100米沭新河西岸沭南灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[107,"连云港市东海县白塔埠镇前滩村村委会南1500米沭南灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[108,"连云港市东海县石梁河镇韩湖桥南400米石安河东岸沭南灌区大中型灌区排口","东海县石梁河镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[109,"连云港市东海县白塔埠镇前圩村村委会东2000米左右沭南灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[110,"连云港市东海县白塔埠镇淮海中联水泥有限公司（连云港分公司）西200米沭南灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[111,"连云港市东海县石梁河镇石梁河水库管理处西南300米沭南灌区入河排口","东海县石梁河镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[112,"连云港市东海县白塔埠镇东海县中荷现代农业合作产业园东南1700米左右沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[113,"连云港市东海县白塔埠镇石平线桥东侧500米沭新河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[114,"连云港市东海县白塔埠镇新官村新官西桥西800米左右沭新河北岸沭新渠灌区入河排口","东海县白塔埠镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[115,"连云港市东海县桃林镇西石路桥南侧约1km龙梁河东岸大石埠水库灌区入河排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[116,"连云港市东海县桃林镇龙梁河牛徐桥南侧约2km大中型灌区排口","东海县桃林镇人民政府","大中型灌区排口未按照规定设置标识牌；氨氮浓度为25.1mg/L（超标2.14倍）、总磷浓度为4.2mg/L（超标7.4倍）、总氮浓度为29.4mg/L（超标0.96倍）,浓度超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准","已完成"]
[117,"连云港市东海县桃林镇龙梁河陈西桥南侧约3.5km大中型灌区排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[118,"连云港市东海县桃林镇洪夏桥西侧1500米龙梁河西岸红石渠灌区入河排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[119,"连云港市东海县桃林镇东石桥北侧约200米龙梁河东岸红石渠灌区入河排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[120,"连云港市东海县桃林镇小房上村村委会东500米高流河西岸大石埠水库灌区入河排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[121,"连云港市东海县桃林镇龙梁河各庄桥西南侧800米龙梁河西岸红石渠灌区入河排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[122,"连云港市东海县桃林镇龙梁河陈西桥南侧约4.4km大石埠水库灌区入河排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[123,"连云港市东海县桃林镇各庄桥西南侧500米龙梁河西岸红石渠灌区入河排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[124,"连云港市东海县桃林镇陈西桥南侧约4km龙梁河西岸大石埠水库灌区入河排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[125,"连云港市东海县桃林镇陈西桥南侧约4.3km龙梁河西岸大石埠水库灌区入河排口","东海县桃林镇人民政府","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]
[126,"连云港市东海县牛山街道石安河东岸河西村村委会南200米沭南灌区入河排口","东海县牛山街道办事处","未按照规定设置标识牌","大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。","已完成"]